|  |  |
| --- | --- |
| VCC | 3.3V |
| RX | TX pin defined in the software serial 🡪 3 |
| TX | RX pin defined in the software serial 🡪 4 |
| GND | GND |

/\*

\* Rui Santos

\* Complete Project Details https://randomnerdtutorials.com

\*/

#include <SoftwareSerial.h>

// The serial connection to the GPS module

SoftwareSerial ss(4, 3);

void setup(){

Serial.begin(9600);

ss.begin(9600);

}

void loop(){

while (ss.available() > 0){

// get the byte data from the GPS

byte gpsData = ss.read();

Serial.write(gpsData);

}

}